{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":20,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,5],[0,18,0,19],[1,0,1,16],[1,17,1,19],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,10],[2,12,2,14],[2,16,2,17],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,16,3,17],[3,18,3,19],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,16,4,17],[4,18,4,19],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,16,5,17],[5,18,5,19],[6,0,9,3],[6,5,7,6],[6,7,7,11],[6,12,6,13],[6,14,6,17],[7,12,8,13],[7,14,8,17],[7,18,8,18],[7,19,8,19],[8,5,9,6],[8,7,9,11],[9,12,9,13],[9,14,9,17],[10,17,11,19],[12,17,19,19],[26,0,26,10],[34,17,35,19],[49,17,50,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["天津顺港建设工程质量检测有限公司",{"$nulls":17},"TJSG-JS-093"]
["                节 能 材 料  送 （抽） 样 委 托 单",{"$nulls":16},"委托日期：    年  月  日"]
["工程编号",null,null,"工程名称",{"$nulls":7},"委托单位",{"$nulls":3},"收样人",null,null,"登录人"]
["种类名称","委托编号",null,"检验编号",null,"规格/型号（mm）",null,"等级",null,"商标","采样地点","质量证书号","出厂日期 ","进场日期 ","代表数量","取样数量","生产厂家",null,"使用部位"]
[]
[]
["样品状态描述：                                 ",{"$nulls":4},"玻璃品种",{"$nulls":6},"见证单位盖章",{"$nulls":5},"抽样人签字"]
[{"$nulls":12},"总监理工程师签字",{"$nulls":5},"联系电话"]
[{"$nulls":5},"隔热型材"]
[{"$nulls":12},"受委托单位",{"$nulls":5},"联系电话","88811388     88811989"]
["请委托单位选择以下检测标准及参数",{"$nulls":10},"  ●□外墙饰面涂料□DB/T29-88-2014□GB/T16777-2008□GB/T9779-2015",{"$nulls":5},"备注"]
["一、保温材料类：",{"$nulls":9},"  ","  ▲参数：□初期干燥抗裂性□断裂伸长率"]
["●□绝热用模塑聚苯乙烯塑料(EPS)□GB/T10801.1-2002□DB/T29-88-2014□DB/T29-227-2014",{"$nulls":10},"  ●□钢结构防火涂料□GB14907-2018□CECS24:90"]
["  □模塑石墨聚苯板(GEPS)      □DB/T 29-88-2014□DB/T29-227-2014",{"$nulls":10},"  ▲参数：□粘结强度□抗压强度"]
["  □绝热用挤塑聚苯乙烯塑料（XPS）□GB/T10801.2-2018□DB/T29-88-2014□DB/T29-227-2014",{"$nulls":10},"  ●□合成树脂乳液内墙涂料 □GB/T9756-2018"]
["▲参数：□表观密度□压缩强度□导热系数□尺寸稳定性□抗拉强度□燃烧性能",{"$nulls":10},"  ▲参数：□容器中状态□施工性□低温稳定性□涂膜外观□干燥时间□耐碱性"]
["        □吸水率□水蒸气渗透系数□弯曲变形",{"$nulls":10},"  ●□饰面型防火涂料 □GB12441-2018 "]
["●□胶粘剂   □JC/T992-2006  □DB/T29-88-2014 □GB/T29906-2013 □DB/T29-217-2013",{"$nulls":10},"  ▲参数：□在容器中的状态 □干燥时间 □耐水性"]
["  □抹面胶浆 □JC/T993-2006  □DB/T29-88-2014 □GB/T29906-2013 □DB/T29-217-2013",{"$nulls":10},"  ●□合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 □JG/T24-2018"]
["  □抗裂砂浆 □JG/T158-2013  □DB/T 29-88-2014",{"$nulls":10},"  ▲参数：□容器中状态□施工性□干燥时间□初期干燥抗裂性"]
["  □界面砂浆 □JG/T158-2013  □DB/T 29-88-2014",{"$nulls":10},"         □低温稳定性□热贮存稳定性□耐水性□耐碱性□粘结强度□柔韧性"]
["▲参数：□拉伸粘结强度  □可操作时间 □压折比/柔韧性 □涂覆在聚苯板上后的可燃性    ",{"$nulls":10},"  ●□建筑内外墙用底漆 □JG/T210-2018"]
["●□界面剂  □DB/T 29-133-2016 □DB/T 29-217-2013 □DB/T 29-88-2014 ",{"$nulls":10},"  ▲参数：□容器中状态□施工性□低温稳定性□涂膜外观□干燥时间□耐水性□耐碱性"]
["           □DB/T29-227-2014  □GB/T30595-2014",{"$nulls":10},"  ●□水性多彩建筑涂料 □HG/T4343-2012"]
["▲参数：□容器中状态 □冻融稳定性 □储存稳定性 □不挥发物含量 □最低成膜温度 □拉伸粘结强度",{"$nulls":10},"  ▲参数：□容器中状态□热贮存稳定性□低温稳定性□干燥时间□耐水性□耐碱性□涂膜外观"]
["●□耐碱玻璃纤维网布 □JC/T841-2007 □GB/T29906-2013 □DB/T29-88-2014 □DB/T29-217-2013",{"$nulls":10},"  ●□弹性底涂 □JG/T158-2013  ▲参数：□干燥时间 □断裂伸长率 □表面憎水率"]
["▲参数：□单位面积质量 □耐碱断裂强力□耐碱断裂强力保留率□断裂应变□可燃物含量             ",{"$nulls":10},"  ●□弹性建筑涂料 □JG/T 172-2014"]
["●□建筑外墙用腻子 □JG/T157-2009  □DB/T29-88-2014  ●□建筑室内用腻子□JG/T298-2010 ",{"$nulls":10},"  ▲参数：□容器中状态□施工性□涂膜外观□干燥时间□低温稳定性□耐碱性",{"$nulls":5},"检测项目在资质范围内：",null,"□是，  □否；"]
["▲参数：□容器中状态 □施工性   □干燥时间 □打磨性 □耐水性96h  ",{"$nulls":8}," ",null,"         □耐水性□低温柔性□拉伸强度□断裂伸长率      ",{"$nulls":5},"样品符合检测要求：   ",null,"□是，  □否；"]
["       □耐碱性48h  □粘结强度  □柔韧性  □低温贮存稳定性 □初期干燥抗裂性",{"$nulls":10},"  二、建筑门窗类：",{"$nulls":5},"收费标准达成一致：  ",null,"□是，  □否；"]
["●□镀锌电焊网     □DB/T29-217-2013 □DB/T29-88-2014 □QB/T3897-1999 ",{"$nulls":10},"  ●□中空玻璃   □GB/T11944-2012 □DB/T29-88-2014 □DB 29-164-2013",{"$nulls":5},"检测周期客户认可：    ",null,"□是，  □否；"]
["▲参数：□丝经 □网孔偏差 □焊点抗拉力 □镀锌层质量 ",{"$nulls":10},"  ▲参数：□露点 □密封性能",{"$nulls":5},"客户要求明确：       ",null,"□是，  □否；"]
["●□镀锌钢管   □GB/T3091-2015  ▲参数：□镀锌层重量□镀锌层均匀性□镀锌层表面质量",{"$nulls":10},"  ●□建筑门窗  □GB/T7106-2008   □GB/T8484-2008 □DB/T29-88-2014  ",{"$nulls":5},"客户对样品真实性负责：",null,"□是，  □否；"]
["●□锚栓  □JG/T366-2012  □GB/T29906-2013 □DB/T29-88-2014",{"$nulls":10},"  ▲参数：□抗风压性能□气密性能□水密性能□保温性能□抗结露因子",{"$nulls":5},"样品处置方式：       □取回，□废弃"]
["▲参数：□单个锚栓抗拉承载力□锚栓圆盘抗拔力标准值    ",{"$nulls":10},"  ●□铝合金隔热型材□DB/T 29-88-2014□ GB/T5237.6-2017",{"$nulls":5},"检测结果复议期为：     天。"]
["●□建筑保温砂浆   □GB/T20473-2006 □DB/T29-88-2014",{"$nulls":10},"  ▲参数：□纵向剪切试验□横向拉伸试验"]
["▲参数：□干密度 □抗压强度 □导热系数 □压剪粘结强度 □软化系数 □燃烧性能",{"$nulls":10},"  ●□门窗附框□DB/T 29-88-2014"]
["●□建筑用保温砂浆 □DB/T29-88-2014",{"$nulls":10},"  ▲参数：  □壁厚  □镀锌层厚度"]
["▲参数：□干密度 □抗压强度 □压剪粘结强度 □导热系数 □拉伸粘结强度",{"$nulls":10},"  ●□建筑用硅酮结构密封胶   □GB 16776-2005"]
["●□膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 □DB/T29-88-2014 □GB/T26000-2010",{"$nulls":10},"  ▲参数：□邵氏硬度□拉伸粘接性□下垂度□表干时间□挤出性□适用期"]
["▲参数：□干密度 □抗压强度 □导热系数 □压剪粘结强度 □软件系数 □抗拉强度 □燃烧性能",{"$nulls":10},"  ●□建筑用弹性密封胶□JC485-2007"]
["●□找平砂浆 □DB/T29-217-2013",{"$nulls":10},"  ▲参数：□密度 □挤出性 □适用期 □表干时间 □拉伸粘接性能 □低温贮存稳定性 □低温柔性□下垂度"]
["▲参数：□干密度□抗压强度□导热系数□压剪粘结强度□抗拉强度□软化系数□拉伸粘结强度□燃烧性能",{"$nulls":10},"  三、电气装置类："]
["●□建筑外墙外保温用岩棉制品   □GB/T25975-2018 □DB/T29-88-2014 □DB/T29-217-2013",{"$nulls":10},"  ●□开关      GB/T16915.1-2014  "]
["▲参数：□尺寸□密度 □憎水率 □平整度 □尺寸稳定性 □短期吸水量  □导热系数",{"$nulls":10},"  ●□插头插座  GB/T2099.1-2008"]
["       □垂直于表面的抗拉强度   □压缩强度   □长期吸水量  □燃烧性能",{"$nulls":10},"  ▲参数：□温升  □爬电距离  □电气间隙  □耐非正常热和耐燃"]
["●□植筋胶 □GB50367-2013 □GB50728-2011     ▲参数：□劈裂抗拉强度",{"$nulls":10},"  ●□电线电缆 □GB/T3048.4-2007  □GB/T3048.2-2007  □GB50411-2007 □GB/T3956-2008 "]
["●□柔性泡沫橡塑绝热制品   □GB/T17794-2008",{"$nulls":10},"    □GB/T5013.1-2008  □GB/T5013.2-2008 □GB/T5013.3-2008  □GB/T5013.4-2008"]
["▲参数：□表观密度□壁厚□导热系数□吸水率□尺寸稳定性□燃烧性能",{"$nulls":10},"    □GB/T5023.1-2008  □GB/T5023.2-2008  □GB/T5023.3-2008□GB/T5023.4-2008  □GB/T5023.5-2008  "]
["●□聚合物水泥防水涂料GB/T23445-2009 □聚合物乳液建筑防水涂料JC/T864-2008 □聚氨脂防水涂料GB/T19250-2013",{"$nulls":10},"  ▲参数：□截面 □每芯导体电阻值□绝缘电阻□电压试验",{"$nulls":5},"委托人签字："]
["▲参数：□拉伸强度 □断裂伸长率 □不透水性 □低温柔性 □固体含量 □低温弯折性"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}