{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["20190420","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"20190420","index":0,"n_rows":41,"n_cols":20,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,5],[0,18,0,19],[1,0,1,16],[1,17,1,19],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,10],[2,12,2,14],[2,16,2,17],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,16,3,17],[3,18,3,19],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,16,4,17],[4,18,4,19],[5,18,5,19],[6,0,8,11],[6,12,6,13],[6,14,6,17],[7,12,7,13],[7,14,7,17],[8,12,8,13],[8,14,8,17],[31,14,32,17],[33,14,39,17],[39,18,40,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["天津顺港建设工程质量检测有限公司",{"$nulls":17},"TJSG-JS-195"]
["                 管 材 管 件 送 （抽） 样 委 托 单",{"$nulls":16},"委托日期：    年  月  日"]
["工程编号",null,null,"工程名称",{"$nulls":7},"委托单位",{"$nulls":3},"收样人",null,null,"登录人"]
["种类名称","委托编号",null,"检验编号",null,"规格/型号（mm）",null,"等级",null,"商标","采样\n地点","质量证书号","出厂日期 ","进场日期 ","代表数量","取样数量","生产厂家",null,"使用部位"]
[]
[]
["样品状态描述：",{"$nulls":11},"见证单位盖章",{"$nulls":5},"抽样人签字"]
[{"$nulls":12},"总监理工程师签字",{"$nulls":5},"联系电话"]
[{"$nulls":12},"受委托单位",null,"天津顺港建设工程质量检测有限公司",{"$nulls":3},"联系电话","88811388     88811989"]
["请委托单位选择以下检测标准及参数"]
["一、保温材料类：",{"$nulls":10},"●□给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材□GB/T10002.1-2006"]
["●□冷热水用交联聚乙烯管材（PEX管材）□GB/T18992.2-2003",{"$nulls":8},"  ",null,"▲参数：□外观□颜色□不透光性□管材尺寸□纵向回缩率□落锤冲击试验□静液压试验"]
["▲参数：□颜色□外观□不透光性□管材规格尺寸□静液压试验□纵向回缩",{"$nulls":10},"●□给水涂塑复合钢管□CJ/T120-2016"]
["●□铝管搭接焊式铝塑管□GB/T18997.1-2003",{"$nulls":10},"▲参数：□尺寸□外观□附着力□压扁性能"]
["▲参数：□外观□结构尺寸□管环径向拉力试验□复合强度试验□静液压试验",{"$nulls":10},"●□丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统管材□GB/T20207.1-2006"]
["●□铝管对接焊式铝塑管□GB/T18997.2-2003",{"$nulls":10},"▲参数：□颜色□外观□不透光性□管材尺寸□纵向回缩率□落锤冲击试验□静液压试验"]
["▲参数：□外观□结构尺寸□管环径向拉力试验□复合强度试验□静液压试验",{"$nulls":10},"●□丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统管件□GB/T20207.2-2006"]
["●□冷热水用聚丁烯（PB）管道系统管材□GB/T19473.2-2004",{"$nulls":8},"        ",null,"▲参数：□颜色□外观□不透光性□管件尺寸□烘箱试验□静液压试验"]
["▲参数：□颜色□外观□不透光性□规格尺寸□纵向回缩率□静液压试验",{"$nulls":10},"●□钢塑复合管□GB/T 28897-2012"]
["●□冷热水用聚丁烯（PB）管道系统管件□GB/T19473.3-2004",{"$nulls":8}," ",null,"▲参数：□尺寸□外观和表面质量□内衬塑结合强度□外覆塑层剥离强度□螺旋缝衬塑复合钢管剥离强度"]
["▲参数：□颜色□外观□不透光性□规格尺寸□静液压试验",{"$nulls":10},"       □涂塑层附着力□压扁性能□耐冷热循环性能□涂塑层冲击试验□涂覆塑层针孔试验"]
["●□冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统□CJ/T175-2002",{"$nulls":8}," ",null,"●□聚乙烯双壁波纹管材□GB/T 19472.1-2004"]
["▲参数：□外观□规格及尺寸□纵向回缩率□静液压试验",{"$nulls":10},"▲参数：□颜色□外观□规格尺寸□冲击性能□烘箱试验"]
["●□冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统：管材□GB/T28799.2-2012",{"$nulls":10},"●□聚乙烯缠绕结构壁管材□GB/T 19472.2-2017"]
["▲参数：□颜色□外观□规格尺寸□纵向回缩率□静液压试验",{"$nulls":10},"▲参数：□颜色□外观□规格尺寸□纵向回缩率□烘箱试验□冲击性能"]
["●□冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统：管件□GB/T28799.3-2012",{"$nulls":10},"●□铝塑复合压力管（对接焊）□CJ/T 159-2015"]
["▲参数：□颜色□外观□规格尺寸□静液压试验",{"$nulls":10},"▲参数：□外观□尺寸□管环径向拉力性能□复合强度性能□静液压强度性能"]
["●□无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管□CJ/T210-2005"]
["▲参数：□外观□颜色□规格及结构尺寸□纵向回缩率□静液压试验□管环最小平均剥离力"]
["●□建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材□GB/T 5836.1-2018"]
["▲参数：□外观□颜色□规格尺寸□纵向回缩率□落锤冲击试验"]
["●□建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件□GB/T 5836.2-2018",{"$nulls":13},"备  注"]
["▲参数：□颜色□外观□规格尺寸□坠落试验"]
["●□给水用聚乙烯（PE）管材□GB/T13663.2-2018",{"$nulls":10},"检测项目在资质范围内：",null,"□是，  □否；"]
["▲参数：□颜色□外观□管材尺寸□静液压强度□断裂伸长率□纵向回缩率",{"$nulls":10},"样品符合检测要求：   ",null,"□是，  □否；"]
["●□给水用聚乙烯(PE)管件□GB/T13663.3-2018",{"$nulls":10},"收费标准达成一致：  ",null,"□是，  □否；"]
["▲参数：□颜色□外观□规格尺寸□静液压试验",{"$nulls":10},"检测周期客户认可：    ",null,"□是，  □否；"]
["●□冷热水用聚丙烯管材□GB/T18742.2-2017",{"$nulls":10},"客户要求明确：       ",null,"□是，  □否；"]
["▲参数：□颜色□外观□规格及尺寸□纵向回缩率□简支梁冲击试验□静液压试验",{"$nulls":10},"客户对样品真实性负责：",null,"□是，  □否；"]
["●□冷热水用聚丙烯管件□GB/T18742.3-2017",{"$nulls":10},"样品处置方式：          □取回，□废弃；",{"$nulls":6},"委托人签字确认："]
["▲参数：□颜色□外观□规格及尺寸□静液压试验",{"$nulls":10},"检测结果复议期为：     天。",{"$nulls":4},"           "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}